ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1144-C0001

„Подобряване условията на труд в „Синтер – М” АД чрез извършване 
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на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и 

замърсяванията в производствените помещения и

закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества.“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален  фонд на Европейския съюз


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по процедура „открит избор” за определяне на изпълнител с предмет:
„Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло“

по проект: „Подобряване условията на труд в „Синтер - М” АД чрез извършване на анализ, закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества” в съответствие с Договор 
ESF-2303-02-10004 по ОП „Развитие на човешките ресурси”
           за доставка на следните артикули:
	Артикул

№
	Брой


	Изисквания  
	Съответствие със стандартите, посочени по-долу и/или еквиваленти на посочените стандарти

	1.летен работен костюм (яке и полугащеризон)
	40
	Яке и полугащеризон, изработени от   100 % памук 
	EN 13688 или ЕN 340
 CE

	2.летни работни обувки                                         
	30
	Олекотени, от естествена кожа, масло – киселинно устойчиви и антистатични.
	EN 345



	3.работни обувки термозащитни - летни                    
	10
	Термо – пластичен полиуретан с 3 различни плътности, стабилност и поглъщане на вибрациите и система за комфорт, Air System за циркулация на въздух, предпазно бомбе и пластина в подметката от композитни материали.
	EN 345



	4.летни работни ръкавици       
                              
	40
	Изработени от лицева и цепена телешка кожа, да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент.
	EN 420, 388

CE

	5.зимен работен костюм (яке и полугащеризон)

	40
	Изработени от плат и вата 100 % ПЕК, а хастара от памучен плат за якето, с по-голямо съдържание на памук, което да е санфоризирано (свиваемост по изискванията на БДС).
	EN 342 

 CE

	6.зимни работни обувки           
                             
	30
	Естествена хидрофобизирана кожа, маслоустойчиво ходило, противоалергични стелки и височина до глезена и малко над него,  полимерно бомбе.
	EN 345

	7.работни обувки термозащитни – зимни

                 
	10
	Термо – пластичен полиуретан с 3 различни плътности, стабилност и поглъщане на вибрациите и система за комфорт, Air System за циркулация на въздух, предпазно бомбе и пластина в подметката от композитни материали.
	EN 345

	8.шапка    зимна
                                                     
	40
	Изработена от акрил. 


	 CE

	9.зимни работни ръкавици       
                             
	40
	Цепена свинска кожа, с вътрешен ластик, кожен маншет, да са подходящи за средновисоки температури, механични опасности и замърсяване, пет пръста.


	EN 420, 388 
CE

	10.термозащитни очила 
                                    
	2
	Прозрачен поликарбонатен визьор, олекотени, регулируеми рамки.
	EN 166

EN 170

CE

	11.термозащитни ръкавици    
                                  
	4
	Изработени от нишки фибростъкло, с ограничена

горимост,  усилени шевове,  осигуряват устойчивост на контактна топлина до 
800 о С.
	EN 420, 388, 407

CE

	12.огнеупорна престилка            
                                                        
	2
	Изработени от хромирана, хидрофобна, цепена телешка кожа, апретиран за трудногоримост.
	EN 340

EN 11611

CE

	13.каска – термообработка    

	2
	Текстилна околожка, обхващаща тила, допълнително олекотени, абсорбиращ потта начелник и шестпозиционно закрепяне на околовложката.
	EN 397

CE

	14.очила от открит тип  
                                            
	7
	Удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи.
	EN 166

CE

	15.ръкавици защитни – инструментален цех   
	14
	Изработени от безшевно трико памук, топени във винил,  масло- и водоустойчиви, да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент.
	EN 420, 388

CE

	16.лицев шлем и дих. маска 
                       
	2
	Прозрачно поликарбонатно защитно стъкло , филтриращи визьори, увеличено зрително поле (с повече от 30%), възможност за изместване на предпазното стъкло.
	EN 166

EN 140

EN 141

CE

	17.филтриращ противогаз + филтър за амоняк
        
	2
	Изработени от силикон с две клапи за издишване и три за вдишване, с два вида визьори: поликарбонатен, устойчив на надраскване, и ламиниран стъклен визьор, устойчив на пръски химикали.
	EN 136 клас 2

EN 140

EN 141

CE


1.
Придружаващи документи и обозначения

•
Инструкция за употреба на личното предпазно средство (когато е приложимо) съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място. Съдържанието на инструкцията да бъде в съответствие с Наредбата за съществените изисквания за оценяване съответствието на личните предпазни средства приета с ПМС №94 от 07.05.2002 г.

•
Върху предпазните средства да има маркировка за съответствие със съответния стандарт, посочен до всеки артикул (когато е приложимо).
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Инвестира във вашето бъдеще!

