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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-1173
„Подобряване на условията на труд в „Геострой-инженеринг” ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. 

за участие в процедура на “Избор с публична покана”

     ДО 
                                                           “Геострой-инженеринг” ЕООД
                                                                    гр. Ямбол ; ул. „Ормана” № 34
О Ф Е Р Т А

От:      ________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълнител по чл. 7 т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г.

с предмет:  “Закупуване на специално работно облекло и  лични предпазни средства”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с публична покана № .............от дата............., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по чл.7 т.1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г. с предмет:  “Закупуване на специално работно облекло и  лични предпазни средства”  както следва:
	1. Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/ 
	100 броя 

	2. Блуза зимна – дълъг ръкав 
	100 броя

	3. Шуба ватирана  
	27 чифта

	4. Зимни ръкавици, ватирани 
	27 чифта

	5. Защитни обувки с метално бомбе 
	41 чифта

	6. Летни обувки маслоустойчиви
	27 чифта

	7. Зимни обувки маслоустойчиви 
	27 чифта

	8. Защитни ръкавици 5 пръста
	69 чифта  

	9. Гумени ботуши 
	4 чифта

	10. Ръкавици латекс 
	26 чифта

	11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар               
	27 броя

	12. Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                       
	596 чифта  

	13. Обувки заварчик 
	2 броя

	14. Работен костюм заварчик 
	2 броя

	15. Гети, естествена кожа – заварчик
	6 чифта

	16. Престилка заварчик 
	2 броя

	17. Ръкавици заварчик 
	6 чифта

	18. Ръкавици диелектрични 
	6 чифта

	19. Ботуши диелектрични 
	6 чифта

	20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от химикали 
	6 броя

	21. Прахозащитна маска 
	11 броя

	22. Защитни очила удароустойчиви 
	9 броя

	23. Туника с панталон 
	6 броя

	24. Каска 
	20 броя


Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 

1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:

	Изисквания и условия на

“Геострой- инженеринг” ЕООД
	Предложение на кандидата

……………………….
	Забележка

	Изискания към изпълнението и качеството на стоките/услугите/строителството:

	1.Зимно облекло - /ватирано яке и полугащеризон/,  изработено от   100 % санфоризиран памук (свиваемост под изискванията на БДС)
2. Блуза зимна – дълъг ръкав
/изработено от   100 % санфоризиран памук (свиваемост под изискванията на БДС)

3. Шуба ватирана  материал –

 Предпазва тялото от производствени замърсявания с нетоксични вещества и прах, материал - хидрофобирана, санфоризирана (свиваемост под изискванията на БДС).
4. Зимни ръкавици - с по-дебела памучна подплата, с предпазен маншет, студозащитни до -32 0 С
5. Защитни обувки с метално бомбе
6. Летни обувки маслоустойчиви
 /издържащи на пръски от нефто-продукти и минерални масла, (дишаща), студо-топлоизолираща, абсорбираща потта подплата, устойчива на триене, противохлъзгащо антистатично ходило, табан-специална изработка/

7. Зимни обувки маслоустойчиви
/издържащи на пръски от нефто-продукти и минерални масла, (дишаща), студо-топлоизолираща, абсорбираща потта подплата, устойчива на триене, противохлъзгащо антистатично ходило, табан-специална изработка/

8. Защитни ръкавици 5 пръста
9. Гумени ботуши 
/устойчиви на вода, масла, замърсявания, механични увреждания, повишена устойчивост на ниски и високи температури, противо гниеща подплата с висока възможност за абсорбиране на потта/

10. Ръкавици латекс 
/изработени от естествен латекс противоплъзгащи (релефна апретура)

11. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар  - изработена от естествени материали като вълна и памук /  
12. Ръкавици плат нитрил- маслоустойчиви – да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент за поддържане на хигиената на ръката и избягване на дразненията по кожата 
13. Обувки заварчик -
водонепропусклива лицева кожа, двуслойно ходило, подплата нетъкана и дишаща, стоманено бомбе, антистатични, противохлъзгащо ходило, поглъщане на енергията от областта на ходилото към петата, осигуряващи лекота при движение и защита при работа
14. Работен костюм заварчик
 / предпазва от механични въздействия, искри и пръски разтопен метал, шлака и горещи частици/

15. Гети, естествена кожа – заварчик - естествена кожа,  усилени шевове
16. Престилка заварчик - естествена кожа,   допълнително подсилена срещу претриващо действие от инструменти и материали, осигурява по-надеждна защита от механични и термични опасности.17. Ръкавици заварчик - телешки велур, дебела подплата кардирана,   усилена длан,  усилени шевове.
18. Ръкавици диелектрични - за работа с ел. съоръжения под напрежение от 20 до 30 kV
19. Ботуши диелектрични - за работа с ел. съоръжения под напрежение от 20 до 30 kV
20. Защитни очила предпазващи от изпръскване от химикали - с широко зрително поле и широко-профилен корпус, стъклото е оптично извито, почистват се лесно
21. Прахозащитна маска - от еднопорест полиуретан с филтър от полимерни влакна за предпазване от нетоксичен прах с растителен произход
22. Защитни очила удароустойчиви - Удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи
23. Туника с панталон - изработени от санфоризиран памук (свиваемост по изискванията на БДС);
24. Каска - устойчиви на високи и ниски температури, без отвори, с текстилна околожка със сменяем абсорбиращ потта начелник;

	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

	Не е приложимо
	Не е приложимо
	Не е приложимо

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: 

	· техническа характеристика на изделието; 
· гаранция за необходимите защитни качества
· Кандидатът следва да представи по 1 (един) брой мостра за всеки един от артикулите,

· ЕС декларация (сертификат) за съответствие със съответните стандарти и/или еквивалент; 


	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

	Не е приложимо
	Не е приложимо
	Не е приложимо

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

	Не е приложимо
	Не е приложимо
	Не е приложимо

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента:

	Не е приложимо.
	
	

	Други:

	Всяко отделно изделие трябва да бъде обозначено на етикета за съответствие с указаните стандарти, размер, материал, площ на маса и др. На работното облекло да има графичен символ на програмата и логото на   “Геострой-инженеринг” ЕООД
Заедно с документацията кандидатите следва да предоставят и мостра от всеки артикул, напълно съответстваща на зададените технически спецификации и/ или техни еквиваленти.
Предоставената мостра ще бъде задържана от бенефициента и ще бъде използвана за сравнение и еталон на доставката, направена след сключването на договора. При извършване на доставката трябва да бъдат спазени същите технически характеристики и качество на материалите, като тези на представените с документацията.
	
	

	
	
	


2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	1
	Зимно облекло /ватирано яке и полугащеризон/ 
	100 броя 
	
	

	2
	Блуза зимна – дълъг ръкав 
	100 броя
	
	

	3
	Шуба ватирана  
	27 чифта
	
	

	4
	 Зимни ръкавици, ватирани 
	27 чифта
	
	

	5
	Защитни обувки с метално бомбе 
	41 чифта
	
	

	6
	Летни обувки маслоустойчиви
	27 чифта
	
	

	7
	Зимни обувки маслоустойчиви 
	27 чифта
	
	

	8
	Защитни ръкавици 5 пръста
	69 чифта  
	
	

	9
	 Гумени ботуши 
	4 чифта
	
	

	10
	 Ръкавици латекс 
	26 чифта
	
	

	11
	. Шапка зимна, сваляща периферия и козирка, полар               
	27 броя
	
	

	12
	 Ръкавици плат нитрил, маслоустойчиви, дишащ гръб                                       
	596 чифта  
	
	

	13
	Обувки заварчик 
	2 броя
	
	

	14
	Работен костюм заварчик 
	2 броя
	
	

	15
	 Гети, естествена кожа – заварчик
	6 чифта
	
	

	16
	 Престилка заварчик 
	2 броя
	
	

	17
	 Ръкавици заварчик 
	6 чифта
	
	

	18
	 Ръкавици диелектрични 
	6 чифта
	
	

	19
	 Ботуши диелектрични 
	6 чифта
	
	

	20
	 Защитни очиа предпазващи от изпръскване от химикали 
	6 броя
	
	

	21
	 Прахозащитна маска 
	11 броя
	
	

	22
	 Защитни очила удароустойчиви 
	9 броя
	
	

	23
	 Туника с панталон 
	6 броя
	
	

	24
	 Каска 
	20 броя
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда: не е приложимо. 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение:................календарни дни
4. Валидност на офертата:...........

5. Начин на плащане:......................авансово:...................%
6. Други исиквания и условия: (посочват се други изисквания и условия които са  изисквани от възложителя)
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме

8. Приложения към офертата:

8.1 изреждат се всички приложения към офертата 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
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Инвестира във вашето бъдеще!

